{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":17},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,7,2,9],[4,8,5,8],[7,8,8,8],[12,7,13,7],[18,0,18,5],[19,0,19,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["未来科技城B1楼1~15层洁具材料采购项目 报价清单"]
["盐城市东方新锐工程建设有限公司：\n我单位愿意按照未来科技城B1楼1~15层洁具材料采购项目项目询价文件的要求和下面的报价提供所需货物和服务，并保证所供商品为原厂全新合格产品。"]
["序号","材料名称","技术参数(参考)","单位","数量","全费用综合单价（元）","合价（元）","参考图片"]
[1,"淋浴器","三功能花洒（带顶喷带下出水）材质：主体全铜+锌合金把手+不锈钢明杆，配套附件：含顶蓬、花洒等全套附件。","套",{"v":10,"d":"10.00"}]
[2,"洗脸盆","台下盆，材质：陶瓷白色，配套附件：含感应水龙头（交流）、角阀（铜+ABS）、金属软管（304不锈钢+铜+PVC，长度确保使用）、洗脸盆下水口(铜)、盆用去水管（铜）等优质全套附件。","套",{"v":59,"d":"59.00"}]
[3,"残疾人洗脸盆","材质：陶瓷白色，配套附件：含感应水龙头（交流）、角阀（铜+ABS）、金属软管（304不锈钢+铜+PVC，长度确保使用）、洗脸盆下水口(铜)、盆用去水管（铜）、扶手（尼龙+不锈钢）等全套附件。","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[4,"拖把池","材质：陶瓷白色，配套附件：含水龙头（铜+锌合金把手，加长）、角阀（铜+ABS）、金属软管（304不锈钢+铜+PVC，长度确保使用）、排水栓等优质全套附件。","套",{"v":29,"d":"29.00"}]
[5,"子母洗涤盆","材质：304不锈钢（760*430*200），配套附件：含水龙头（冷热水+铜主体+不锈钢出水管）、角阀（铜+ABS）、金属软管（304不锈钢+铜+PVC，长度确保使用）、排水栓等优质全套附件。","套",{"v":11,"d":"11.00"}]
[6,"单盆洗涤盆","材质：304不锈钢（590*430*215），配套附件：含水龙头（冷热水+铜主体+不锈钢出水管）、角阀（铜+ABS）、金属软管（304不锈钢+铜+PVC，长度确保使用）、排水栓等优质全套附件。","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"单口洗手池","材质：304不锈钢，配套附件：含水龙头（铜主体，冷热水）、角阀（铜+ABS）、金属软管（304不锈钢+铜+PVC，长度确保使用）、排水栓等优质全套附件。提供样品甲方选定","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"单口洗涤池","材质：304不锈钢，配套附件：含水龙头（铜主体，冷热水）、角阀（铜+ABS）、金属软管（304不锈钢+铜+PVC，长度确保使用）、排水栓等优质全套附件。提供样品甲方选定","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[9,"蹲便器","材质：陶瓷白色，配套附件：带存水弯  后进后排（595*440*315）、手按阀（外接G1 螺纹直排带进水弯管（偏芯）、七字管（304不锈钢材质，壁厚1.0，长度满足使用）等全套优质附件。","套",{"v":137,"d":"137.00"}]
[10,"坐便器","材质：陶瓷白色，配套附件：虹吸式冲水 双档冲水  一级能效  节水型（3.5升/5.0升）、含连体进水阀配件、PP缓降盖板、连体排水口配件、角阀（铜+ABS）、金属软管（304不锈钢+铜+PVC，长度确保使用）等全套附件。","套",{"v":3,"d":"3.00"}]
[11,"残疾人坐便器","材质：陶瓷白色，配套附件：虹吸式冲水 双档冲水  一级能效  节水型（3.5升/5.0升）、含连体进水阀配件、PP缓降盖板、连体排水口配件、角阀（铜+ABS）、金属软管（304不锈钢+铜+PVC，长度确保使用）、扶手（尼龙+不锈钢）等全套附件。","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[12,"小便器","后进墙排挂墙式（405*360*663），材质：陶瓷白色，配套附件： 一体式小便斗感应器（交流）等全套优质附件","套",{"v":86,"d":"86.00"}]
[13,"地漏 DN50","材质：304不锈钢，外形：方形，下水方式：防臭式。","个",{"v":36,"d":"36.00"}]
[14,"地漏 DN100","材质：304不锈钢，外形：方形，下水方式：防臭式。","个",{"v":9,"d":"9.00"}]
[15,"清扫口 DN100","材质：304不锈钢，外形：方形，下水方式：直落式。","个",{"v":14,"d":"14.00"}]
["合计（元）"]
["注：1.请严格按本报价单格式编写，内容不得删减（含注中内容）。\n2. 报价不得超过最高限价，否则报价无效。\n3. 报价为供应商完成询价文件确定的采购范围内的所有工作内容，进行货物的采购、供应、运输、卸货至指定地点（供货方承担卸货费），以及质保期内的售后服务等相关伴随服务工作所发生的所有费用。单价和合价均包含但不限于：货物价格、包装费、运输费、人工费、机械费（含机械进退场费）、卸货费、验收费、技术服务费、资料费、管理费、利润、措施费、规费、税金【投标报价时统一按13%(附加税按相关规定执行)计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除】、市场风险、不可预见费及有关的为完成本采购项目发生的所有费用。\n4.本项目采用“固定单价”报价方式，即将所有费用均摊销至各单价中。各货物的报价单价作为结算的依据，在本项目中除双方另有约定外，其单价一律不得调整，货物数量按实结算。\n5.供应商应充分考虑合同实施期间分批次供货导致材料价格波动的风险，并计入货物单价中，结算时货物单价不因上述因素而调整。\n6.供应商应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响报价的其他要素，并结合市场情况进行报价。\n7.采购人不接受任何选择报价，每种货物只允许有一个报价。\n8.报价单必须按照询价文件所提供的格式填入，每种货物均须报价，未填写单价和合价的，视为此项费用已分摊在在其他已标价货物的单价和合价中，结算时，未报价部分一律不计取费用。\n9.报价单中的货物名称、规格型号、单位、数量，供应商在报价时不得作任何更改变动，否则报价无效。如果供应商认为内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由采购人统一修改更正。\n\n供应商（公章）：                               \n法定代表人（签字或盖章）：                     \n     年    月     日"]